ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПСС-25 Р-Полуприцеп специальный сельскохозяйственный
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Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ПСС-25 (в дальнейшем полуприцеп) предназначен для круглогодичной транспортировки и механизированной разгрузки навоза, компоста, опилок, щепы, зерна, сахарной, кормовой и столовой свеклы, снега, травяного, кукурузного силоса и других сыпучих грузов. 
     Полуприцеп агрегатируется с тракторами класса 5 и выше, имеющие гидросистему, тягово-сцепное устройство, выводы электрооборудования и пневмопривода тормозов.
Полуприцеп используется для эксплуатации в производственных условиях сельскохозяйственных предприятий.
Полуприцеп изготавливается в базовой комплектации с клапаном и с двумя дополнительными сменными адаптерами различного специального назначения: перегрузчик и разбрасыватель.
Перегрузчик или разбрасыватель устанавливаются на кузов полуприцепа вместо клапана.
Разбрасыватель предназначен для внесения органических удобрений, торфа, компостов и других подобных материалов.

	
Наименование показателя

	
Значение

	1
	2

	1 Тип
	полуприцепной

	2 Грузоподъемность, т, не более
	25

	3 Вместимость кузова с надставными бортами (без бортов), м3, не более
	45 (36)

	4 Агрегатирование, класс трактора
	5 и выше

	5 Транспортная скорость, км/ч, не более
	40

	6 Время разгрузки, мин, не более
	2

	7 Количество обслуживающего персонала, чел
	1

	8 Коэффициент использования сменного времени, не менее:
   - при транспортировке зеленой массы
   - при транспортировке навоза
	
0,15
0,28

	9 Габаритные размеры, мм, не более:
   - длина;
   - ширина;
   - высота без надставных бортов
   - высота с надставными бортами
	
12000
2550
3000
3500

	10 Погрузочная высота, мм, не более
	3500

	11 Дорожный просвет, мм, не менее
	400

	12 Размер колеи, мм, не более
	2100

	13 Минимальный наружный радиус поворота полуприцепа, м, не более
	16,5

	14 Масса полуприцепа, кг, не более
	10000

	15 Удельный расход топлива трактора, кг/т, не более:
   - при транспортировке зеленой массы
   - при транспортировке навоза
	
1
0,3

	16 Удельная масса, кг·ч/т, не более
	53

	17 Ходовые колеса, шт
	4

	18 Шины
	600/50-22,5

	19 Давление воздуха в шинах, МПа*
	0,32±0,04*

	20 Распределение массы по опорам, кг:
   - тягово-сцепное устройство
   - на одну шину
	
2700
5400

	21 Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более
	16

	22 Коэффициент надежности технологического процесса, не менее
	0,99

	23 Потери груза при транспортировке, %, не более
	0,1

	24 Полнота выгрузки без ручной доочистки, %, не менее
	99,9

	25 Производительность за час основного времени, ткм/ч, не менее:
   - при транспортировке зеленой массы
   - при транспортировке навоза
	
115
185

	Прицеп с разбрасывателем:
	

	43 Масса, кг, не более:
    - полуприцепа с разбрасывателем
    - разбрасывателя
	
11550
1550

	44 Габаритные размеры, мм, не более:
полуприцепа с разбрасывателем:
    - длина
    - ширина
    - высота (в транспортном положении)
    - высота (в рабочем положении)
разбрасывателя (в транспортном положении):
    - длина
    - ширина
    - высота
	

12000
2500
3000
4800

600
2500
3000

	45 Погрузочная высота (от опорной поверхности полуприцепа), мм, не более:     - по боковым бортам
     - по надставным бортам
	
3000
3500

	46 Частота вращения ВОМ трактора, мин-1
	1000

	47 Рабочая ширина внесения удобрений, м
	10-12

	48 Производительность за 1 ч времени (при дозе внесения 40 т/га, расстояние перевозки 1,5 км), т, не менее:
    - основного
    - сменного
    - эксплуатационного
	

281
97
96

	49 Диапазон доз внесения органических удобрений, т/га
	10-60

	50 Неравномерность распределения удобрений, %, не более
    - на рабочей ширине внесения
    - по ходу движения
	
25
25

	51 Нестабильность дозы внесения удобрений, %, не более
	10

	52 Удельный расход топлива за 1 ч сменного времени на внесение органических удобрений, кг/т, не более
	0,22

	53 Удельная масса, кг∙ч/т∙км, не более
	31

	54 Эксплуатационно-технологические коэффициенты:
    - надежности выполнения технологического процесса
    - использования сменного времени
    - использования эксплуатационного времени
    - технологического обслуживания
	
0,99
0,35
0,34
0,42

	Показатели надежности:

	55 Наработка на отказ, ч, не менее
	240

	56 Срок службы, лет, не менее
	10

	57 Ресурс до списания, ч, не менее
	8000

	58Коэффициент готовности, не менее
	0,98

	59 Ежесменное оперативное время ТО, ч, не более
	0,28

	60 Удельная суммарная оперативная трудоемкость, ТО, чел ч/ч
	0,018



